**激光电视测距组件**

****

**主要技术指标:**

波长:1064nm

束散角:1 mrad

发射口径:38mm

接收口径:56mm

测程:300-20000m

测距精度:±3m(0.3m)

显示精度:1m(0.1m)

距离分辨率:50m

工作方式:5次/分钟

视放大率:10倍

出瞳直径:5.0mm

出瞳距离:15mm

重量:1.39Kg

接口:RS232

尺寸:88mm×123mm×156mm

显示方式:内目镜内显

聚合物锂电池供电，≥500次，也可根据客户要求供电。