**激光测距机**

** **

**JH413 8km激光测距机**

**应用**

中程距离测距

光电系统集成

**特点**

8km距离测距性能

应用灵活，可单机使用，也可与红外热像仪,夜视仪或光电系统集成超轻重量，紧凑结构设计

**技术指标**

波长: 1.064um

测程: 300m - 8000m (目标反射率:≥0.4,

目标尺寸: 3m×3m,

大气能见度:23.5km)

精度: 士5m

烦率: 2Hz

准测率:98%

供电电压:28V士4V

供电电流:≤4A;

功耗:≤140w

通讯接口:RS422

重量: ≤2.3kg

体积: 232mm×109mmx95mm